12391011

7651514131 +pulse6 -pulse2 +dir7 -dir3 NC8 NC4 GND9 NC5 ToggleFluor BoxLine driver interface box1 +pulse6 -pulse2 +dir7 -dir3 +slew8 -slew4 GND9 NC5 NCCable1 +pulse20 -pulse2 +dir21 -dir3 +slew22 -slew13 GND9 NC5 NCAnorad add +5Vfrom BNC

AM26LS31Gate 4

168Rate Cards1 +pulse6 -pulse2 +dir7 -dir3 NC8 NC4 NC9 NC5 NCDiagnostic5 +5V9 Gnd

68 W

1 +pulse6 -pulse2 +dir7 -dir3 +slew8 -slew4 GND9 NC5 NC

Notes on backplane - J42 connectorpin 13 to Card 67 was not at ground - trace broken on Harvard cardpin 32 is tied to +5V on harvard cardpin 33 is 1.8 ohm from ground via Px&PyPin 36 is groundpin 37 not connected to groundCard 26 tied to card 68=pin33 for allstopAnorad cableupgrade

YellowWhite

Brown

Orange

WhiteBlack

RedBlack

YellowBlack

Brown

10 W

Shields

Brown