412+Gnd

26LS31 Line DriverEnablePowerGates816

12376591011

151413

26LS32 Line ReceiverEnablePowerGates816

21367510911

141513Pinout for Interface between VME and CCD electronics for Star Tracking======================================================================* see block diagram in ccd_cable.eps.Signal Name VME/P2 DB-25 (CCD electronics)-------------------------------------------------------D11 C12 1D10 C11 2D9 C10 3D8 C9 4D7 C8 5D6 C7 6D5 C6 7D4 C5 8D3 C4 9D2 C3 10D1 C2 11D0 C1 12GND - 13PIXEL STROBE C16 14FRAME REQ C23 15MODE C20 16

12376591011

151413

15141326 Headersig pinD11 MSB 1D10 2D9 3D8 4D7 5D6 6D5 7D4 8D3 9D2 10D1 11D0 12Strobe 14Frame 15Mode 16Ground 1321

367510911141513

120221322423524625726827928102911301231143316351837DC-37FDC-37F26LS31DC-37mU1U2

U3U5U4

76591011

151413

123120221322423524625726827928102911301231143316351837DC-37F12022132242352462572682792810291130123114331635183721

36751091114151321

367510911

14151321

14151326LS32DC-37mDC-37mDIN 416123 x32-96C sockets col12 MSB D11.11 D10.10 D9 .9 D8.8 D7.7 D6.6 D5.5 D4.4 D3.3 D2.2 D1.1 D0.16 Strobe.23 Frame.20 Mode.13 Ground.

19GndShields

WhiteBlack

R3R4R1R2R7R8R5R6R11R12R9R10R13U1U2U3U4U5